**Kernsockelleiste Cubu Touch & Style**

Projekt: …………………………….

LV: …………………………….

Gewerk: …………………………….

Titel: Kernsockelleisten

Pos. 1 **Kernsockelleiste Cubu Touch & Style aus HDF-Kern, vollummantelt aus chlorfreiem Hochleistungskunststoff mit flexibler Weichlippe zu Wand und Boden**

Sockelhöhe: 60 mm, Überdeckung 13 mm

Innen- und Außenecken sowie Endkappen sind stanzbar

Farbton:

3029 colonial oak brown, 3031 colonial oak honey, 3030 ridge oak tan, 3032 colonial oak light, 3034 ridge oak silver, 3033 ridge oak grey, 3036 colonial oak white, 3038 downing oak light, 3289 midland oak, 3035 royal oak grey, 3037 colonial oak mauve, 3551, 3537, 3552, 3292, 3293, 3536, 3535, 3553, 3554, 3290 3555, 3556, 3295, 3204, 3205, 3206, 3561, 3207, 3208, 3209, 3210, 3213

3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3237, 3238, 3239, 3240, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3291, 3294, 3538

Incl. Befestigung und Montageempfehlung

Döllken Heißschmelzkleber HKS 18/300

Untergrund:

Zubehör

Nicht erforderlich, Innenecken/Außenecken/Endstücke stanzbar

Erzeugnis(se)

Döllken Profiles GmbH

Kernsockelleiste Cubu Touch & Style

Polyolefin mit Hartfaserkern,

Farbe:…..

h= ….. mm, Artikel- Nr. ….

Menge Einheit EP in EUR Gesamtpreis EUR

……….. ……… m ………………………. …………………………………….